10. oktober 2024

**GARAGEBYGNINGER TIL LÆGEBILER FOR DEN LANDSDÆKKENDE HELIKOPTERORDNING**

**SKIVE, BILLUND, RINGSTED OG SALTUM**

Et billede, der indeholder tekst, græs, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

 Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse Et billede, der indeholder tekst, clipart

Automatisk genereret beskrivelse

**TILBUDSLISTE**

**SAMMENSTILLING AF TILBUDSSUMMEN**

Undertegnede hovedentreprenør tilbyder hermed at udføre den udbudte entreprise for følgende pris.

Delpris, garagebygning Billund ekskl. moms: kr.

Delpris, garagebygning Ringsted ekskl. moms: kr.

Delpris, garagebygning Skive ekskl. moms: kr.

Delpris, garagebygning Saltum ekskl. moms: kr.

**Samlet tilbudssum ekskl. moms: kr.**

Skriver kr.:

Nærværende tilbud afgives på grundlag af det samlede udbudsmateriale inklusive svar på spørgsmål og rettelsesblade offentliggjort i den samlede forudgående tilbudsfase.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, omfatter tilbudssummen alle ydelser til hovedentreprisens fulde færdiggørelse, herunder alle arbejdsydelser og materialer der er nødvendige for aflevering af byggeriet, ibrugtagnings-klart i fuldstændig færdiggjort stand samt alle øvrige ydelser og biydelser, som fremgår af det samlede udbudsmateriale, og ikke kun begrænser sig til de delpriser som er opstillet herefter.

Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firmanavn/CVR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tegningsberettigedes underskrift:

**SPECIFIKATION AF TILBUD**

**Delpriser, Garagebygning Billund**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. Nr. | Emne | Pris (DKK ekskl. moms) |
| 1.01 | Byggeledelse, inkl. særlige forhold vedr. adgang til Billund-basen som anført i Udbudsbetingelser. |  |
| 1.02 | Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn. |  |
| 1.03 | Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer. |  |
| 1.04 | Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise- grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. |  |
| 1.05 | Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning I berørte udeareal |  |
| 1.06 | Jordarbejder   * Rydning og muldafrømning * Udgravning * Tilfyldning og regulering herunder sandpude * Midlertidig tørholdelse af udgravninger * Bundsikringsarbejder * Stabile grusbærelag |  |
| 1.07 | Jordarbejder for ledninger   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Drænledninger * Kabler og tomrør * Vandledninger |  |
| 1.08 | Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv.   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Linjedræn * Drænledninger * Spildevandspumpebrønd * Faskine |  |
| 1.09 | Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.10 | Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.11 | Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l. |  |
| 1.12 | Etablering af garagebygning |  |
| 1.13 | Særskilt pris for etablering af port |  |
| 1.14 | Ventilationsinstallationer i garagebygning |  |
| 1.15 | VVS-arbejder i garagebygning |  |
| 1.16 | El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger.  Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer. |  |
| 1.17 | Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelafhjælpning |  |
| 1.18 | Øvrige arbejder - beskriv hvilke: |  |
|  | **Delpris i alt for projekt-Billund at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.** | **Kr.** |

**Delpriser, Garagebygning Ringsted**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. Nr. | Emne | Pris (DKK ekskl. moms) |
| 1.01 | Byggeledelse |  |
| 1.02 | Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn. |  |
| 1.03 | Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer. |  |
| 1.04 | Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise- grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. |  |
| 1.05 | Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning I berørte udeareal |  |
| 1.06 | Jordarbejder   * Rydning og muldafrømning * Udgravning * Tilfyldning og regulering herunder sandpude * Midlertidig tørholdelse af udgravninger * Bundsikringsarbejder * Stabile grusbærelag |  |
| 1.07 | Jordarbejder for ledninger   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Drænledninger * Kabler og tomrør * Vandledninger |  |
| 1.08 | Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv.   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Linjedræn * Drænledninger * Spildevandspumpebrønd |  |
| 1.09 | Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.10 | Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.11 | Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l. |  |
| 1.12 | Etablering af garagebygning |  |
| 1.13 | Særskilt pris for etablering af port |  |
| 1.14 | Ventilationsinstallationer i garagebygning |  |
| 1.15 | VVS-arbejder i garagebygning |  |
| 1.16 | El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger.  Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer. |  |
| 1.17 | Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelafhjælpning |  |
| 1.18 | Øvrige arbejder - beskriv hvilke: |  |
|  | **Delpris i alt for projekt-Ringsted at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.** | **Kr.** |

**Delpriser, Garagebygning Skive**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. Nr. | Emne | Pris (DKK ekskl. moms) |
| 1.01 | Byggeledelse |  |
| 1.02 | Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn. |  |
| 1.03 | Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer. |  |
| 1.04 | Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise- grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. |  |
| 1.05 | Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning I berørte udeareal |  |
| 1.06 | Jordarbejder   * Rydning og muldafrømning * Udgravning * Tilfyldning og regulering herunder sandpude * Midlertidig tørholdelse af udgravninger * Bundsikringsarbejder * Stabile grusbærelag |  |
| 1.07 | Jordarbejder for ledninger   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Drænledninger * Kabler og tomrør * Vandledninger |  |
| 1.08 | Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv.   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Linjedræn * Drænledninger * Spildevandspumpebrønd * Faskine |  |
| 1.09 | Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.10 | Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.11 | Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l. |  |
| 1.12 | Etablering af garagebygning |  |
| 1.13 | Særskilt pris for etablering af port |  |
| 1.14 | Ventilationsinstallationer i garagebygning |  |
| 1.15 | VVS-arbejder i garagebygning |  |
| 1.16 | El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger.  Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer. |  |
| 1.17 | Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelafhjælpning |  |
| 1.18 | Øvrige arbejder - beskriv hvilke: |  |
|  | **Delpris i alt for projekt-Skive at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.** | **Kr.** |

**Delpriser, Garagebygning Saltum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos. Nr. | Emne | Pris (DKK ekskl. moms) |
| 1.01 | Byggeledelse |  |
| 1.02 | Koordinering af sikkerhed og sundhed, i udførelses- og afleveringsfasen til og med 5-års eftersyn. |  |
| 1.03 | Drift- og Vedligeholdelsesprojekt og driftsinstruktion, As Built- og KS-materiale, koordinering af bygherreleverancer. |  |
| 1.04 | Byggepladsarbejder, inklusive drift og forbrugsudgifter, samt retablering af alle arealer inden og uden for entreprise- grænsen. Årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger. |  |
| 1.05 | Belægningsarbejder, inkl. rydning af grunden og afsætning. Muldarbejder, græssåning, overfladedræn og beplantning I berørte udeareal |  |
| 1.06 | Jordarbejder   * Rydning og muldafrømning * Udgravning * Tilfyldning og regulering herunder sandpude * Midlertidig tørholdelse af udgravninger * Bundsikringsarbejder * Stabile grusbærelag |  |
| 1.07 | Jordarbejder for ledninger   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Drænledninger * Kabler og tomrør * Vandledninger |  |
| 1.08 | Afløb i jord inkl. tilslutning til eksisterende ledningsanlæg mv.   * Regnvandsledninger og brønde * Spildevandsledninger og brønde * Linjedræn * Drænledninger |  |
| 1.09 | Etablering af vandstik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.10 | Etablering af el-stik, inkl. tilslutning til eksisterende og fremføring i bygning mv. |  |
| 1.11 | Funderingsarbejder, betonarbejder fundamenter o.l. |  |
| 1.12 | Etablering af garagebygning |  |
| 1.13 | Særskilt pris for etablering af port |  |
| 1.14 | Ventilationsinstallationer i garagebygning |  |
| 1.15 | VVS-arbejder i garagebygning |  |
| 1.16 | El-installationer i garagebygning, inkl. undertavle, ændring hovedtavle, hovedkabel, føringsveje, belysning samt PDS-netværk for data. Tomrør mv. Huller, gennemføringer og brand, vand og lydlukninger. Udligninger.  Brandtekniske anlæg, inkl. føringsveje for BH-leverancer. |  |
| 1.17 | Test og idriftsætning af alle installationer. Rengøring og mangelafhjælpning |  |
| 1.18 | Øvrige arbejder - beskriv hvilke: |  |
|  | **Delpris i alt for projekt-Saltum at overføre til sammenstilling af tilbudssummen.** | **Kr.** |

**STIPULEREDE YDELSER (MEDTAGES IKKE I TILBUDSSUM)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. Nr. | Ydelse/materiale | Enhed | Mængde | Enhedspris | I alt kr. |
| A | Arbejdsmandstimer incl. alle tillæg | Timer | 20 |  |  |
| B | Svendetimer i alt, incl. alle tillæg | Timer | 20 |  |  |
| C | Støjende arbejder: Byggeledelsen kan blive nødsaget til at bede hovedentreprenør om at stoppe arbejdet grundet behov for ro.  Efter en periode kan arbejdet genoptages.  Udgangspunkt 2 gravefolk og 2 beton’ere i skur i 3 timer. | Timer | 12 |  |  |
| D | Levering, indbygning og komprimering af sandfyld under bygning, der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål). | m3 | 100 |  |  |
| E | Levering og udlægning af harpet muld alt inkl. | m3 | 100 |  |  |
| F | Opgravning og bortkørsel af ren jord inkl. deponeringsafgift. Der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål) . | m3 | 100 |  |  |
| G | Opgravning og bortkørsel af let forurenet jord inkl. deponeringsafgift. Der regnes med faste mål. (Ved mængder, der afregnes efter køresedler regnes med at fast mål=0,8x løst mål). | m3 | 100 |  |  |
| H | Jordanalyser alt inkl. | Stk. | 10 |  |  |
| I | Levering og lægning af Ø110 afløbsledning i terræn inkl. tilfyldning, dybde 0,75 - 1,7 m | m | 50 |  |  |
| J | Levering og lægning af Ø160 afløbsledning i terræn inkl. tilfyldning, dybde 0,75 - 1,7 m | m | 50 |  |  |
| K | Levering og lægning af ø110 afløbsledning under bygning. | m | 20 |  |  |
| L | Levering og lægning af Ø92/80 drænledninger i terræn incl. ralkasse og tilfyldning, dybde 0,6 - 2,0 m | m | 50 |  |  |
|  | Levering og sætning af Ø315 sandfangsbrønd med vandlås, 70 l sandfang og støbejernsdæksel, dybde 0,0 - 1,7 m | Stk. | 1 |  |  |
|  | Levering og sætning af Ø315 spulebrønd med støbejernsdæksel, dybde 0,0 - 1,7 m | Stk. | 5 |  |  |
|  | Levering, etablering og fjernelse af sugespidsanlæg med 5-8 spidser | Stk. | 3 |  |  |
|  | Drift af sugespidsanlæg med 5-8 spidser | Døgn | 20 |  |  |
|  | Lænsning med 3" lænsepumpe | Døgn | 10 |  |  |
|  | Leje af køreplader 2x3 m - incl. levering og afhentning | Dage | 30 |  |  |